(module "Battery cell CR2" (layer F.Cu) (tedit 5C139604)
  (fp_text reference REF** (at -19.177 0.754) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "Battery cell CR2" (at -19.177 -0.246) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.699 -0.127) (end -4.699 -7.874) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.699 7.747) (end -4.699 -0.127) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.699 -7.874) (end -39.116 -7.874) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.699 7.747) (end -39.116 7.747) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -39.116 7.747) (end -39.116 -7.874) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -40.132 0.127) (size 7.34 6.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.683 0.127) (size 7.34 6.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -36.42 -6.73) (size 1.98 1.98) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask))
)
