(footprint "LilyGO_T5_2.13_V2.3"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "Footprint for LilyGO T5 2.13 V2.3 e-paper module")
	(tags "LilyGO T5 e-paper")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 1.27 -37.6 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "2eb68159-2f43-4e2b-a754-310864418cce")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "LilyGO_T5_2.13"
		(at 10 -10 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "6c908391-4387-4b76-ae85-321cce059780")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 1.27 -16.51 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "4a68447e-20bc-4125-b639-8f458329ed17")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 1.27 -16.51 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "8043e483-8f19-4aba-a4d9-5939616e0de9")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start 0 -66.29)
		(end 36.35 -66.29)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "e5210833-f708-411c-84db-98902b353473")
	)
	(fp_line
		(start 0 0)
		(end 0 -66.29)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "f5975bc1-2665-4b16-8fec-43baaf338d14")
	)
	(fp_line
		(start 36.35 -66.29)
		(end 36.35 0)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a043b2d7-a9f5-43b8-ae4f-df7bdc84d005")
	)
	(fp_line
		(start 36.35 0)
		(end 0 0)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "0b56b776-f073-4bf6-9ad5-854b39e4778a")
	)
	(fp_rect
		(start 0 -66.29)
		(end 36.35 0)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "a2044ea7-61aa-4787-80be-82b519e322ee")
	)
	(pad "1" thru_hole rect
		(at 1.27 -32.6)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "e6845e72-5998-4306-a024-9276fd5f1ad5")
	)
	(pad "2" thru_hole rect
		(at 1.27 -35.14)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "37207e8a-a869-4bf7-9477-6f1d87a3b321")
	)
	(pad "3" thru_hole rect
		(at 1.27 -37.68)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "0af65940-aa93-4c60-a852-bb45e9d5e76c")
	)
	(pad "4" thru_hole rect
		(at 1.27 -40.22)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "caacd5f6-6871-491f-aa32-3e2b4a778b34")
	)
	(pad "5" thru_hole rect
		(at 1.27 -42.76)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "11e76bf1-e9d5-4d91-a623-0bbfd21c48f7")
	)
	(pad "6" thru_hole rect
		(at 1.27 -45.3)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "883035b8-b5b0-4e13-8af9-3d9f4a5e4d2c")
	)
	(pad "7" thru_hole rect
		(at 1.27 -47.84)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "ea2c5f3c-f803-4907-b690-3fb78abd768e")
	)
	(pad "8" thru_hole rect
		(at 1.27 -50.38)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "db6ecdec-fb70-4e5f-9d44-e4530501f83d")
	)
	(pad "9" thru_hole rect
		(at 1.27 -52.92)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "52df1fa0-6332-451a-b6ae-745b6323a1a3")
	)
	(pad "10" thru_hole rect
		(at 1.27 -55.46)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "f7c3f3c9-c6c5-4377-9f06-1a7ce0f65690")
	)
	(pad "11" thru_hole rect
		(at 1.27 -58)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "861104ac-78a7-47df-95cc-4b026abe2fd7")
	)
	(pad "12" thru_hole rect
		(at 1.27 -60.54)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "8799d0d2-4f41-4353-b01c-cd4c7c414144")
	)
	(pad "13" thru_hole rect
		(at 1.27 -63.08)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "2532904b-396d-4fe4-9350-768ca406f153")
	)
	(pad "14" thru_hole circle
		(at 33.5 -32.68)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "1fe1915d-aeca-47c0-a8bc-b6aa57a1192c")
	)
	(pad "15" thru_hole circle
		(at 33.5 -35.22)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "b1eeaad9-1cf0-43a8-b301-6d125ed7766f")
	)
	(pad "16" thru_hole circle
		(at 33.5 -37.76)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "b5772389-9314-4992-a362-5e19a3d5573a")
	)
	(pad "17" thru_hole circle
		(at 33.5 -40.3)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "186630c9-c5d1-4a64-8359-8b0e3bbdc45d")
	)
	(pad "18" thru_hole circle
		(at 33.5 -42.84)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "380413e1-fbbc-453d-bcc5-7632b249fe7f")
	)
	(pad "19" thru_hole circle
		(at 33.5 -45.38)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "d76f48db-a08d-4003-9c61-4a5e38fbff73")
	)
	(pad "20" thru_hole circle
		(at 33.5 -47.92)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "6dee520c-4d6b-4e0b-b2e9-c34f433653f1")
	)
	(pad "21" thru_hole circle
		(at 33.5 -50.46)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "76b9ca8d-a3eb-49ea-9c09-e59d5a04bf27")
	)
	(pad "22" thru_hole circle
		(at 33.5 -53)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "d5fb5aaf-a7a7-4b30-bc70-c77b5eb47f97")
	)
	(pad "23" thru_hole circle
		(at 33.5 -55.54)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "34924216-c3b4-4231-ba37-1e5648dfd6a0")
	)
	(pad "24" thru_hole circle
		(at 33.5 -58.08)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "7e7f50b0-0a7f-49f4-b82f-c5d736f416e5")
	)
	(pad "25" thru_hole circle
		(at 33.5 -60.62)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "d9db3d97-2265-4b8c-8b68-62232c907e68")
	)
	(pad "26" thru_hole circle
		(at 33.5 -63.16)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "4ac0d3d2-1c70-4fe4-a676-0c4c7cd4a072")
	)
	(embedded_fonts no)
)
